## Tuto Inkscape — Conseil de dessin pour préparer une bonne découpe

Dessinez… Quelques conseils.

* La machine traite le dessin dans l’ordre des couleurs noir, rouge, bleu…



Utilisez les couleurs :

* Marron et violet (10 à 13) + bleu (3), pour les découpes externes ;
* vert (6 à 9) + rouge (2) pour les découpes internes ;
* Noir (1) pour les gravures ;
* Orange (15) pour les marquages non profonds et défocalisés ;
* Bleu ciel (5) à Vert (7) pour les gravures non profondes.
* Il est important de faire les gravures et les marquages (gravures non profondes) en premier, puis les découpes internes, pour finir par les découpes externes.
* Les pièces susceptibles de s’envoler ou de tomber (carton, petites pièces) doivent rester solidaires de la plaque : faire sur chaque pièce au moins 2 interruptions de la découpe.
* Si vous faites un marquage pour identifier des pièces, faites-le petit (10 pt max) en Arial et non gras ou utilisez la police 1CamBam\_Stick\_9 en orange (15) plus rapide.
* Laisser au moins 2 mm (pour un matériau de 3 mm d’épaisseur) et 4 mm (pour un matériau de 5 mm d’épaisseur) entre 2 traits indépendants.
* La grille magnétique proposée est de 0,5 mm et la grille affichée de 5 mm. On peut changer cela dans le menu fichier > propriété du document.
* Les textes ont besoin d’être convertis en chemins pour être **découpés** (pas pour la gravure) correctement. Sélectionnez simplement tout votre texte et transformez-le en Chemin, avec Chemin -> Objets en Chemins.