## Tuto Inkscape - Conseil de dessin pour préparer une bonne découpe

Dessinez… Quelques conseils.

* La machine traite le dessin dans l’ordre des couleurs noir, rouge, bleu…



Utilisez les couleurs :

* Marron (11), pour les découpes externes ;
* vert (8) pour les découpes internes ;
* Noir (1) pour les gravures ;
* Rouge (2) à Lapis-lazuli (4) pour les gravures non profondes et défocalisées ;
* Bleu ciel (5) à Vert (7) pour les gravures non profondes.
* Il est important de faire les gravures et les marquages (gravures non profondes) en premier puis les découpent internes pour finir par les découpes externes.
* Si vous faites un marquage pour identifier des pièces, faites-le petit (10 pt max) en arial et non gras ou utilisez la police 1CamBam\_Stick\_9 en rouge (2) plus rapide.
* Laisser au moins 2 mm (pour un matériau de 3 mm d’épaisseur) et 4 mm (pour un matériau de 5 mm d’épaisseur) entre 2 traits indépendants.
* Supprimez les lignes superposées.
* Dessinez si possible dans l’ordre de la découpe.
* La grille magnétique proposée est de 0,5 mm et la grille affichée de 5 mm. On peut changer cela dans le menu fichier > propriété du document.
* Les textes ont besoin d’être convertis en chemins pour être **découpés** correctement. Sélectionnez simplement tout votre texte et transformez-le en Chemin, avec Chemin -> Objets en Chemins.
* Mettre les images dans le calque Images-Gravures (par exemple une image de fond qui ne sera pas découpée [en couleur] ou une image à graver en noir et blanc). Les marquages en rouge dans le calque Marquage et les découpes dans une autre couleurs (marron ou vert)…